
declare
    pcb$structure literally 'structure (
            state address,
            scan$adr address,
            token$adr address,
            tok$typ byte,
            token$len byte,
            p$level byte,
            nxt$token byte)';

declare
    t$null lit '0',
    t$param  lit '1',
    t$op lit '2',
    t$mod lit '4',
    t$identifier lit '8',
    t$string lit '16',
    t$numeric lit '32',
    t$filespec lit '64',
    t$error lit '128';

