;*****************************************************
;*
;* Interrupt Vectors - to fiddle with the interrupt
;*	 vectors, set the Data Segment Register to 0
;*	 and use the following variables.
;*
;*****************************************************

	DSEG

i_divide_ip	rw	1	; int 0
i_divide_cs	rw	1
i_trace_ip	rw	1	; int 1
i_trace_cs	rw	1
i_nomask_ip	rw	1	; int 2
i_nomask_cs	rw	1
i_break_ip	rw	1	; int 3
i_break_cs	rw	1
i_ovrflw_ip	rw	1	; int 4
i_ovrflw_cs	rw	1
i_interrupts	rw	((mpmint-5)*2)
i_mpm_ip	rw	1
i_mpm_cs	rw	1
i_debug_ip	rw	1
i_debug_cs	rw	1
