;	PIP INTERFACE TO BDOS (CAN BE USED FOR OTHER TRANSIENTS)
	PUBLIC	BOOT,IOBYTE,BDISK,BDOS,MON1,MON2,MON3
	PUBLIC	MAXB,FCB,BUFF
BOOT	EQU	0000H	;WARM START
IOBYTE	EQU	0003H	;IO BYTE
BDISK	EQU	0004H	;BOOT DISK #
BDOS	EQU	0005H	;BDOS ENTRY
MON1	EQU	0005H	;BDOS ENTRY
MON2	EQU	0005H	;BDOS ENTRY
MON3	EQU	0005H	;BDOS ENTRY
MAXB	EQU	0006H	;MAX MEM BASE
FCB	EQU	005CH	;DEFAULT FCB
BUFF	EQU	0080H	;DEFAULT BUFFER
	END
